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	Прайс на оборудование ВТО фирмы “COMEL”

	№
	модель
	Краткие технические характеристики
	Внешний вид
	Цена,  руб.



	Ручные дублирующие прессы

	1
	PL / T 500


	Пресс дублирующий размер рабочей поверхности 50 x 40 cм.Размер плиты 50 x 40 Cм, Мощность тэна 1750 Вт, Температура 0 - 230 °C, Время дублирования 0 - 90 сек., Вес 69 Kг, Упаковочный размер 60x67x100 Cм. 
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	2
	PL / T 900


	Пресс дублирующий размер рабочей поверхности 90 x 40 cм. Электрическое подключение 220 – 240 В, Размер плиты 90 x 40 Cм, Мощность тэна 2250 Вт, Температура 0 - 230 °C, Время дублирования 0 - 90 сек., Вес 79 Kг, Упаковочный размер 64x100x100 Cм.
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	3
	PL / T 1100


	Пресс дублирующий размер рабочей поверхности 110 x 40 cм. Электрическое подключение 380 - 415 В, Размер плиты 110 x 40 Cм, Мощность тэна 2600 Вт, Температура 0 - 230 °C, Время дублирования 0 - 90 сек., Вес 94 Kг, Упаковочный размер 62x100x120 Cм.
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	4
	PL / T 1250


	Пресс дублирующий размер рабочей поверхности 125 x 50 cм. Электрическое подключение 380 - 415 В, Размер плиты 125 x 50 Cм, Мощность тэна 4250 Вт, Температура 0 - 230 °C, Время дублирования 0 - 90 сек., Вес 106 Kг, Упаковочный размер 62x100x135 Cм
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	Пневматические дублирующие прессы

	1
	PL / T 500 PNEUM


	Пресс дублирующий размер рабочей поверхности 50 x 40 cм. Электрическое подключение 220 - 240 В, Мощность тэна 1750 Вт, Температура 0 - 230 °C, Время дублирования 0 - 90 сек., Вес 69 Kг, Упаковочный размер 73x100x100.
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	2
	PL / T 900 PNEUM


	Пресс дублирующий пневматический размер рабочей поверхности 90 x 40 cм. Электрическое подключение 220 – 240 В, Размер плиты 90 x 40 Cм, Мощность тэна 2250 Вт, Температура 0 - 230 °C, Время дублирования 0 - 90 сек., Вес 79 Kг, Упаковочный размер 73x100x120
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	3
	PL / T 1100 PNEUM


	Пресс дублирующий размер рабочей поверхности 110 x 40 cм. Электрическое подключение 380 - 415 В,Давление Oт 2,5 дo 8 bar, Размер плиты 110 x 40 Cм, Мощность тэна 2600 Вт, Температура 0 - 230 °C, Время дублирования 0 - 90 сек., Вес 120 Kг, Упаковочный размер 73x100x100 Cm.
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	4
	PL / T 1250 PNEUM


	Пресс дублирующий пневматический размер рабочей поверхности 125 x 50 cм. Электрическое подключение 380 - 415 В, Давление Oт 2,5 дo 8 bar, Мощность тэна 4250 Вт, Время дублирования 0 — 60секунд , Вес 150 Kg, Упаковочные размеры 73x100x120 Cm
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	Утюжильные столы

	1
	COMELFLEX
	Стол гладильный, универсальный, складной, с регулировкой высоты, с отсосом и электрическим подогревом. Регулировка температуры стола при помощи термостата. Мощность нагрева 600Вт. Размер стола 113 x 38 x 26 См.
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	2
	COMELUX MAXI C
	Стол гладильный марки Comel с парогенератором, универсальный, складной, с отсосом и электрическим подогревом. Регулировка температуры стола при помощи термостата, имеется встроенное отсасывающее устройство. Комплект состоит из бойлера „inox” ёмкостью 1,5 литрa с аварийным клапаном, силиконовой подставки под утюг, электроклапана для регулировки пара, а также антенны, поддерживающей провода. Мощность  1,6кВт. Рабочее давление 2,5 бар. Размер стола 113 x 38 x 26 См
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	3
	COMELUX MAXI C5
	Стол гладильный марки Comel с парогенератором, универсальный, складной, с отсосом и электрическим подогревом. Регулировка температуры стола при помощи термостата, имеется встроенное отсасывающее устройство. Комплект состоит из бойлера „inox” ёмкостью 5 литров с аварийным клапаном, манометра, контролирующего давление, контрольки уровня воды, силиконовой подставки под утюг, электроклапана для регулировки пара, а также антенны, поддерживающей провода.Мощность 2,4 кВт. Рабочее давление 2,5 бар. Размер стола 113 x 38 x 26 См.
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	4
	FUTURA RC
	Стол гладильный с парогенератором, прямоугольный размером 115 x 62 см с отсосом и электрическим подогревом. Регулировка температуры стола при помощи термостата со встроенным отсасывающим устройством. Комплект состоит из бойлера „inox” ёмкостью 1,5 литрa с аварийным клапаном, электроклапана с регулировкой пара, силиконовой подставки под утюг а также антенны, поддерживающей провода. Мощность 2,2 кВт. Рабочее давление 2,5 бар.
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	5
	FUTURA RC5
	Стол гладильный с парогенератором, прямоугольный размером 115 x 62 см с отсосом и электрическим подогревом. Регулировка температуры стола при помощи термостата со встроенным отсасывающим устройством. Комплект состоит из бойлера „inox” ёмкостью 5 литров с аварийным клапаном, манометром, контролирующим давление, контролькой уровня воды, электроклапана с регулировкой пара, силиконовой подставки под утюг а также антенны, поддерживающей провода. Мощность 3 кВт. Рабочее давление 2,5 бар.
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	6
	MP / A


	Стол гладильный прямоугольный с отсосом, электрическим подогревом. Регулировка температуры стола

при помощи термостата.Электрическое подключение 220 - 240 В, Мощность нагревательного элемента стола 2000 ВТ, Размер стола 125 x 74 См, Мощность отсоса 600 ВТ, Вес 100 Кг, Размеры коробки 76x92x127 См 38x77x127 См.
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	7
	BR/A
	Стол гладильный, универсальный с отсосом, электрическим подогревом. Регулировка температуры стола при помощи термостата. В состав комплекта входят: силиконовая подставка под утюг, антенна, поддерживающая провода. Подключение 220V.Мощность нагревательного элемента 1000W. Размер стола 118 x 38 x 26 См
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	8
	BR / A SXD


	Стол гладильный, универсальный с отсосом, электрическим подогревом.Возможность регулировки

высоты стола в 3 положениях. Электрическое подключение 220 – 240, Мощность нагрева

Стола 1000 Вт, Размер стола118 Х 38 Х 26, Мощность отсоса 500 Вт., Вес 68 кг.Размеры коробки 44 Х 95 Х 151
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	9
	FR/F


	Стол гладильный, универсальный с отсосом, нагревом и встроенным парогенератором. Электрическое подключение 380 - 415 В, Емкость бойлера 7 л., Мощность тэна 4000 Вт, давление 3,5 BAR, Размер стола 180*90 см, Нагрев 1000 вт, Размер стола 118 x 38 x 26 См, Мощность Вакуума 550 Вт, Водяной насос 550 Вт, Вес 98 кг, Размеры коробки 56х95х154 
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	10
	MP / F


	Стол гладильный, универсальный с отсосом, нагревом и встроенным парогенератором. Электрическое подключение 380 - 415 В, Емкость бойлера 7 л., Мощность тэна 4000 Вт, давление 3,5 BAR, Размер стола 125 х 74 см, Нагрев 2000 вт, Размер стола 125x74 См, Мощность Вакуума 600 Вт, Водяной насос 550 Вт, Вес 115 кг, Размеры коробки 76x92x127 См
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	11
	Стол для штор с утюгом и сепаратором пара MP/FC/A/T 250x75


	Стол гладильный прямоугольный для штор 200 x 75 см с отсосом и электрическим подогревом. Регулировка температуры стола при помощи термостата. Стол приспособлен для подключения его к централизованной паровой установке. Комплект состоит из пароперегревателя с электроклапаном для регулировки пара, подвесного устройства, а также силиконовой подставки под утюг. Мощность нагрева 2400Вт, мощность вакуума 2х600 Вт. Вес 180 кг.
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	12
	MP / F – PV 180 * 90

(200*100)


	Стол гладильный прямоугольный с алюминием 180 x 90 см с подачей пара, отсосом и встроенным парогенератором.  Электрическое подключение 380 - 415 В, Емкость бойлера 25 л., Мощность тэна 20 КВт, давление 4,5 BAR, Размер стола 180 х 90 см, Мощность Вакуума 600 Вт, Водяной насос 800 Вт, Вес 305 кг, Размеры коробки 100x110x190 См
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	13
	Стол для выведения пятен Comel ECOFLO
	Стол из нержавеющей стали для выведения пятен

Электрическое подключение 220 В

Мощность нагрева 2000 Вт

Мощность вакуума 600 Вт

Размеры рабочей поверхности 125 x 74 см

Упаковочный размер 76x92x127см

Вес100 Кг
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	Утюги

	1
	Утюг Comel Jolly 28135


	Состоит из монолитной подошвы с грелкой мощностью 800 В,электрического кабеля и парошланга.Утюг 1,75 кг 220 ч 240 В 50 Hz. Состоит из монолитной подошвы с грелкой мощностью 800 В,защиты рук, электрического кабеля и парошланга.
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	2
	Утюг Comel AKN-08E 721PAB


	Состоит из монолитной подошвы с грелкой мощностью 800 В,электрического кабеля и парошланга.Утюг 1,75 кг 220 ч 240 В 50 Hz. Состоит из монолитной подошвы с грелкой мощностью 800 В, электрического кабеля и парошланга.
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	3
	Утюг Comel AKN-08F 721GAB


	Состоит из монолитной подошвы с грелкой мощностью 800 В, электрического кабеля и парошланга.Jolly Утюг 2 кг 220 ч 240 В 50 Hz. Состоит из монолитной подошвы с грелкой мощностью 800 В, электрического кабеля и парошланга.
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	Парогенераторы

	1
	SNAIL


	Комплект парогенератора марки Comel, в состав которого входят: промышленный утюг, парогенератор ёмкостью до 1 литра с аварийным клапаном, силиконовая подставка под утюг, антенна, поддерживающая провода, электроклапан для регулировки пара. Ёмкость бойлера 1 л., Мощность бойлера 900 Вт, рабочее давление 2,5Bar, Утюг на 900 Вт
	[image: image27.jpg]



	6700

	2
	SNAIL 3
	Комплект парогенератора марки Comel, в состав которого входят: промышленный утюг, парогенератор емкостью до 3 литров    с аварийным клапаном и краном для слива воды, силиконовая подставка под утюг, антенна, поддерживающая провода, электроклапан для регулировки пара. Ёмкость бойлера 3 л., мощность нагревательного элемента 1500 Вт, рабочее давление 2,5, утюг на 800 Вт
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	3
	Comeleco


	Комплект парогенератора марки Comel, в состав которого входят: промышленный утюг, парогенератор ёмкостью до 1,5 литра с аварийным клапаном, силиконовая подставка под утюг, антенна, поддерживающая провода, манометром контролирующим давление, электроклапан для регулировки пара. Корпус может быть изготовленным из стали „inox” или лакированным. Ёмкость бойлера 1,5 л., Мощность бойлера 900 Вт, рабочее давление 2,5 Bar, Утюг на 900 Вт.
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	4
	Unika
	Парогенератор Comel, в состав которого входят: промышленный утюг, парогенератор ёмкостью до 1,5 литра с аварийным клапаном, силиконовая подставка под утюг, антенна, поддерживающая провода, электроклапан для регулировки пара. Корпус может быть изготовленным из стали „inox”.Мощность нагревательного элемента 900 Вт, рабочее давление 2,5 бар, утюг на 900 Вт
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	5
	Pratika(без подкачки и утюгов)


	Парогенератор на колёсах с бойлером из стали inox ёмкостью до 5 литров с аварийным клапаном. Мощность бойлера 1700 Вт, рабочее давление 2,5Bar, вес 15,3 кг.
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	6
	FB/F


	Профессиональный парогенератор с резервуаром и автоматической подкачкой воды, мощностью 550 Вт, с бойлером из стали „inox” ёмкостью 7 литров и мощностью нагревательных элементов 4000 Вт, приспособленный для подключения 2 утюгов, манометр, контролирующий давление, комплект из двух электроклапанов с регулировкой пара, рабочее давление 3,5 Bar. Размеры 52x54x99
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	7
	Pratika(с подкачкой воды без утюгов)


	Парогенератор на колёсах марки Comel, с резервуаром и ручным питательным насосом, мощностью 470 Вт, с бойлером из стали inox ёмкостью 5 литров. Мощность бойлера 1700 Вт, рабочее давление 2,5 Bar, вес 28 кг.
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	Дополнительное оборудование

	1
	Колодка Comel AKN-03E


	Форма рукава Подушка с электрическим подогревом и чехлом.
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	2
	Колодка Comel AKN-03F


	Форма рукава плечи-мужские с чехлом.
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	3
	Колодка Comel AKN-03H для раскалывания швов рукава


	Форма для внутренних швов рукавов с чехлом.
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	4
	Поворотный рычаг Comel AKN-04B для столов серии MP


	Подставка рукава без формы для столов typu MP/A, MP/F, MP/FC/A, MP/FC, MP/F/PV, MP/F-A/PV и MP/F-FC/PV.
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	5
	AKN – 10B


	Подставка для подвеса утюга 
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	6
	AKN — 11


	Подвесное устройство для утюгов 
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	7
	Подставка для автоматического пресса Comel AKN-02D


	Подставка для автоматического пресса Comel AKN-02D
	
	3500

	8
	Подставка для ручного пресса Comel AKN-02C


	Подставка для ручного пресса Comel AKN-02C
	
	2450

	9
	Рукавная колодка Comel AKN-03A 100 см
	Форма рукава 1000 мм с электрическим подогревом и чехлом.


	
	6300

	10
	Рукавная колодка Comel AKN-03B 75 см


	Форма рукава 750 мм с электрическим подогревом и чехлом
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	11
	Рукавная колодка Comel AKN-03C 57,5 см


	Форма рукава 575 мм с электрическим подогревом и чехлом
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